 *** PROGRAMMES DU DOSSIER AUTOALARME POUR AUTOPROG V1 ***

Ces programmes sont décrits dans le dossier AutoAlarme (réf. D-AALAR) disponible gratuitement sur www.a4.fr.

Ils sont compatibles avec la version V1 du boîtier de commande AutoProg.
Ces programmes sont réalisés avec la version V5.5.5 du logiciel PICAXE Programming Editor.


Les connexions des modules sont les suivantes:
  - Module LED sur S0 (sortie 0 du boîtier de commande AutoProg)
  - Module Buzzer sur S1
  - Module ultrason sur S3
  - Module ILS de la cuisine sur EN0 (Entrée 0 du boîtier de commande AutoProg)
  - Module ILS du salon sur EN1
  - Module ILS de la porte d'entrée sur EN2
  - Module PIR sur EN4
  - Module IR sur EN6
  - Module ultrason sur EN7

**********************************************************************************************

Configuration_corr_V1.cad
Configuration_V1.cad
Détecteur PIR et Ultrasons_V1.cad
Détecteur Ultrasons.cad
Détecteur Ultrasons_corr.cad
Système d'alarme tempo_corr_V1.cad
Système d'alarme tempo_V1.cad
Système d'alarme_V1.cad
Télécommande_corr_V1.cad
Télécommande_V1.cad



(Document A4 Technologie - www.a4.fr - mai 2013)