                 *** PROGRAMMES DE TESTS DES MODULES ***

Ces programmes sont destinés à tester individuellement chaque module.
L'extension V1 ou V2 attribuée à certains programmes de tests signifie qu'ils sont compatibles
soit avec la version V1 d'AutoProg soit avec la version V2.

Les procédures de test des modules sont décrites dans le dossier AutoAlarme (réf. D-AALAR) 
disponible gratuitement sur www.a4.fr.

Pour tester la maquette AutoAlarme, il est nécessaire de raccorder les modules de la maquette 
selon les indications de la page 04 du dossier AutoAlarme.

Les connexions sont les suivantes:
  - Module Led sur S0 (sortie 0 du boîtier de commande AutoProg)
  - Module Buzzer sur S1
  - Module ultrason sur S3
  - Module ILS de la cuisine sur EN0 (Entrée 0 du boîtier de commande AutoProg)
  - Module ILS du salon sur EN1
  - Module ILS de la porte d'entrée sur EN2
  - Module PIR sur EN4
  - Module IR sur EN6
  - Module ultrason sur EN7

**********************************************************************************************

TEST-PIR_US_ILS.cad : vérification du module PIR, US et ILS
TEST-MBP.cad : vérification du module Bouton-poussoir
TEST-MBUZ.cad : vérification du module Buzzer
TEST-MDEL.cad : vérification du module LED
TEST-MILS.cad : vérification des modules ILS
TEST-MRIR1V1.cad : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X1
TEST-MRIR1V2.bas : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X2  
TEST-MRIR2V1.cad : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X1
TEST-MRIR2V2.bas : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X2   
TEST-MRIR3V1.cad : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X1
TEST-MRIR3V2.bas : vérification du module IR et de la télécommande TVR10 fonctionne avec 28X2
TEST-PIR.cad : vérification du module PIR (détection de mouvement)
TEST-US.cad : vérification du module US (mesure de distance à ultrason)

(Document A4 Technologie - www.a4.fr - mai 2013)